**Изменены Правила проведения технического осмотра транспортных средств**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2018 №148 внесены изменения в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008, вступившие в законную силу 22.02.2018.

Теперь водители при прохождении технического осмотра обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но также аптечку и огнетушитель.

Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства, протектор на всех шинах должен иметь одинаковый рисунок.

Поправками установлено, что не допускаются загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок).

В диагностической карте теперь необходимо отражать сведения о наличии и работоспособности предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и/или усилителя рулевого управления, а также данные об отсутствии подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления.

Изменениями предусмотрена необходимость проверки соответствия транспортных средств отдельных категорий требованиям, касающимся углов регулировки и силы света фар, комплектации обеспечивающими поля обзора зеркалами заднего вида в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), а не ГОСТ Р 51709-2001, как было ранее.

Кроме того, конкретизирована продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий (в том числе специальных транспортных средств оперативных служб, автоэвакуаторов, специализированных транспортных средств, специальных транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог).

Заместитель прокурора

младший советник юстиции О.В. Шутова